様式第４号

【安全チェックシート】

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　目 | チェックポイント |
| １　作業時の服装 | □長袖、長ズボン、手袋、ゴーグル又はバイザー、安全靴、すね当て、帽子を着用すること。 |
| ２　作業前の点検 | □刈刃が正しく取り付けられていること。  □刈刃にひび割れ、欠け等がないこと。  □飛散防護カバーが指定された位置に装着されていること。  □使用する機械に対応している燃料を用意していること。 |
| ３　作業中の注意点 | □飛散防護カバーがずれた場合は、必ずエンジンを停止の上、指定された位置に装着しなおすこと。  □草や紐等の巻き付き、詰まりで刈刃の回転が停止した際は、必ずエンジンを停止し、刈刃が止まったのを確認してから取り除くこと。  □エンジン部は高温となることから、やけどに注意すること。  □燃料補給をする際は、周囲に火気がないことを確認の上、必ずエンジンを停止し、エンジンが冷えてから実施すること。  □飛散物や巻き付きを防ぐため、あらかじめ作業場所の異物、障害物を取り除いておくこと。  □エンジン始動時は周囲に人がいないことを確認し、給油場所から３ｍ以上離れてから始動すること。（給油場所付近でのエンジン始動は火災の恐れあり）  □エンジン始動時は刃が急に回りだす可能性があるため、刈刃を地面から浮かせた状態で始動すること。  □作業中は、半径15ｍ以内に人を近づけないこと。  □傾斜地で作業するときは、谷方向ではなく等高線上に作業をし、複数で作業をする場合は傾斜の上下位置で行わないこと。  □機械の調子が悪いと感じた場合は、すぐにエンジンを停止し作業を中断すること。 |
| ４　作業後の注意点 | □燃料タンクは空にすること。  □簡易的な清掃を行うこと。 |
| ５　その他 | □長時間の作業は不注意やミスを生み、事故につながることから、継続的な作業は避けること。  □悪天候の日は、安全のため作業を避けること。  □足場が悪い場合は、安全のため作業を避けること。  □安全第一で作業をすること。 |