第２号様式（第８条関係）

ブロック塀等点検表

|  |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 高　さ | 　　　　　　　　　　ｍ | 延　長 | 　　　　　　　　　　　ｍ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | □コンクリートブロック造 | □組積造（石造、レンガ造等） | 調査結果 |
| 適合 | 不適合 | 不明 |
| １ | 高さ | 塀の高さは2.2ｍ以下 | 塀の高さは1.2ｍ以下 | □はい | □いいえ | 　 |
| ２ | 厚さ | 塀の高さが2ｍ以下の場合、厚さ10ｃｍ以上 | 塀の高さの1/10以上 | □はい | □いいえ |  |
| 塀の高さが2ｍ超の場合、厚さ15ｃｍ以上 |
| ３ | 控え壁 | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある(塀の高さが1.2ｍ以下の場合は除く) | 塀の長さ4ｍ以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある | □はい | □いいえ |  |
| ４ | 基礎 | 基礎の丈35ｃｍ以上、根入れの深さ30ｃｍ以上(塀の高さが1.2ｍ以下の場合は除く) | 基礎の根入れの深さ20ｃｍ以上 | □はい | □いいえ | □不明 |
| ５ | 老朽化 | 傾き、ひび割れ等がない | 傾き、ひび割れ等がない | □はい | □いいえ |  |
| ６ | 鉄筋の有無 | 塀の中に直径9ｍｍ以上の鉄筋が縦横に80ｃｍ以下の間隔で配置されている |  | □はい | □いいえ | □不明 |
| 点検結果 | * 点検項目の全てで適合している
* 点検項目のうち、一つでも適合していない
 |

注意）　□のある欄は、該当ある箇所にレ印を付けてください。

|  |  |
| --- | --- |
| ※受付欄 | ※備考 |
|  |  |